1. Xác định Subnet Mask  
   Subnet mask của /27 là 255.255.255.224 Trong hệ nhị phân: 11111111.11111111.11111111.11100000  
   Địa chỉ mạng (Network Address) là 192.168.2.64
2. Xác định địa chỉ broadcast (Broadcast Address)  
   Phần host có **5 bit** (32 - 27 = 5 bit). Giá trị lớn nhất với 5 bit là 11111, tương ứng **31**.  
   Broadcast Address = Network Address + Số lượng host tối đa

= 192.168.2.64 + 31

= 192.168.2.95

Địa chỉ broadcast (Broadcast Address) là 192.168.2.95

1. Xác định dải địa chỉ khả dụng(Usable IP Range)  
   Dải địa chỉ khả dụng nằm giữa **Network Address + 1** đến **Broadcast Address - 1**. Từ 192.168.2.65 đến 192.168.2.94
2. Xác định số lượng host khả dụng  
     
   Công thức tính số lượng host khả dụng:  
   32-27=5 . Lấy 2 mũ 5 trừ 2 = 30.  
   Số lượng host khả dụng là 30